Primeiro de tudo baixe esses dois programinhas;

<http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=592> esse é um driver que faz o Windows reconhecer o usb do gps, baixe a ultima versão.

<http://www.gethome.no/stein.sorensen/body_gpsdump.htm> esse é o programinha que reconhece os pontos de logs gerado pelo gps (voos) baixe a ultima versão 4.77

com esses programinhas ele funciona de forma parecida ao etrex vista no seeyou, porem eu achei ele mais prático.

Segundo passo; diferente do vista q vc tem que ativar e desativar o trajeto para salvar o voo, no etrex 30 vc só precisa desliga-lo e ele salva sozinho, ai se for fazer outro voo em seguida é só liga-lo de novo e desligado após o voo, assim ele salvou os dois voos gerando 2 logs (trajetos), e toda vez que vc liga e desliga ele gera outro log.

Para apagar os trajetos que estão salvos nele, vá a Gestor de Trajetos, trajeto atual e la em baixo clique em eliminar trajeto ativo. Assim apaga os trajetos que foram gerados quando ligando e desligando ele, sacou?? Eu sempre apago depois de lançar o voo para não ficar enchendo a memoria dele.

Mexendo nas configurações dele, vá até configurações, sistema, a primeira opção é sistema de satélite deixe em GPS + GLONASS (sistema russo, com precisão maior). Abaixo tem idioma, deixe como preferir, logo abaixo tem tipo de pilhas que vc usa, se estiver usando pilhas comuns deixe em alcalina e se estiver usando as recarregáveis deixe em NiMH e logo abaixo disso tem USB mode, deixe-o em GARMIN. Clique na tecla back para voltar a pagina e se quiser pode mexer nas outras configurações de tela, mapa, unidades, hora etc. clique em back novamente para volta a pagina inicial.

Bom, vamos salvar os logs.

Imaginando que já tenha trajetos salvos nele, com ele desligado conecte o cabo. Ele vai ligar sozinho e vai aparecer se quer passar para armazenamento em massa, clique em NÃO. Espere o computador reconhecer o USB. Abra o programinha GPS Dumpe que instalou e clique em executar, o programa irá abrir. Clique em Garmin USB e irá carregar todos os pontos gerados pelo GPS. Clique em Edit e Select All. Após isso clique em File depois em Save log in IGC format e irá abrir uma janelinha com todos trajetos salvos, esses trajetos são todas a vezes que vc ligou e desligou o aparelho. Clique no log correspondente ao voo, em seguida abrirá outra janela para preencher com os dados do piloto e do planador, clique em Save, escolha a pasta onde quer salva-lo e pronto... Só lançar no OLC para o Peter não xingar hauhauha

Tenta aí depois e me fala se deu certo, qualquer duvida só me ligar, 16 991351818

Abração a vcs e bons voos.